\documentclass[12pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \pagestyle{plain}
   \usepackage[italian]{babel}
\textwidth=15cm
\textheight=25cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.6cm
\bibliographystyle{unsrt}
\begin{document}

\title{\bf Laboratorio di Fisica VI}
\author{\small }
\author{}
\date{}
 
\maketitle


\section{Convertitore analogico-digitale}

\[
Relazione  \;gruppo \cdots
\]

\subsection{Introduzione} 





1)	Si monti il circuito e si alimentino gli integrati alle tensioni adeguate (gli amplificatori operazionali a $\pm 15\,V$).
       
       
\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=fig_adc.eps,width=12.0 cm,
height=11 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{fig_2}
\end{figure}

2)   Si connetta latch e reset a massa (\emph{stato logico 0}). In questa condizione il contatore
non \`e mai  resettato ed il display visualizza il conteggio corrente. 

Si invii un segnale di clock  di frequenza 1~Hz (tramite il generatore di funzioni) direttamente all'input del contatore connesso ai LSB. L'ampiezza del segnale di clock deve variare tra GND e tensioni positive. 

Si verifichi il funzionamento dei contatori.

Si descrivano in dettaglio i segnali che vengono inviati dai contatori agli input del DAC0808 in queste condizioni.

\vspace{4 cm}



3)   Si \`e visto nella precedente esercitazione che l'integrato DAC0808 fornisce una corrente 
$I_{OUT}$  (corrente che fluisce verso il PIN 4):
\[
I_{OUT}=\frac{I_R  \cdot N}{256}
\]

dove  $I_R$  \`e la corrente di riferimento che fluisce verso il PIN 14 ed N il numero binario in ingresso.

Si esprima $V_{OUT}$ in funzione della tensione di riferimento $V_R$, di $R_R$  e della resistenza
di feedback dell'operazionale collegato al piedino 4 del DAC, $R_F$. 

\vspace{5 cm}

Si scelgano le resistenze  $R_1$ ed $R_2$  in modo che il fondoscala (cio\`e il massimo valore della
tensione all'uscita dell'operazionale) sia pari a 2V.
\[
R_1 =\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\pm
\]
\[
R_2 =\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\pm
\]
                   
                         
4)  Per verificare il funzionamento del circuito senza far ancora uso dei segnali di \emph{latch}
e \emph{reset}, si pu\`o impostare la tensione all'ingresso non invertente del comparatore ad
un generico valore compreso tra 0 e 2~Volt, inviare il segnale di clock come mostrato e poi spegnere e riaccendere l'alimentazione.

Si effettui qualche prova con valori diversi di $V_{in}$ e si riportino i valori visualizzati
dai display.


\vspace{ 5 cm}






5) Si porti la frequenza del clock a 50~KHz e si scelgano i segnali di \emph{latch} e \emph{reset} 
in modo da sfruttare tutto il range dinamico del DAC. 

Si tenga presente che la durata 
dei segnali deve essere almeno di $60\mu s$ e che lo shift tra il segnale di latch e reset
deve essere di almeno  $40 \mu s$.

Si riportino in un grafico i segnali scelti per clock, reset e latch.

\vspace{5 cm}


6)  Si verifichi per un dato valore di  $V_{in}$ il funzionamento del circuito. Si riporti 
in un grafico l'andamento della tensione sull'ingresso invertente del comparatore in funzione del tempo.

\vspace{3 cm}


7) Si riporti in un grafico il valore di N, conteggio indicato dai display, in funzione
della tensione di ingresso $V_{IN}$:
\[
N=N(V_{in})
\]


Si misuri il valore della costante di linearit\`a $K$ e dell'offset $M$, definiti dall'equazione: 

\[
N=K V_{in} + M
\]

Si confronti il valore di $K$ con quello previsto:

\[
K_{previsto} =\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\pm
\]
\[
K_{misurato}=\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\pm
\]



\vspace{2 cm}

8) Si spieghi brevemente il funzionamento del convertitore analogico-digitale indicando quali 
siano le caratteristiche che ne limitano la precisione, il range dinamico e la velocit\`a di 
conversione.


\end{document}