\documentclass[12pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \pagestyle{plain}
   \usepackage[italian]{babel}
\textwidth=15cm
\textheight=25cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.6cm
\bibliographystyle{unsrt}
\begin{document}

\title{\bf Laboratorio di Fisica V}
\author{\small }
\author{}
\date{}
 
\maketitle


\section{Contatore esadecimale}

\[
Relazione  \;gruppo \cdots
\]

\subsection{Introduzione} 

\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=schema.eps,width=11.0 cm,
height=14 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{schema}
\end{figure}

\newpage
1) Si monti il circuito, procedendo per parti.

\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=montaggio.eps,width=12.0 cm,
height=14 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{montaggio}
\end{figure}

a) Si monti la sezione (1) del circuito  realizzando solo i collegamenti interni alla scatola e connettendo il  pin~2 a massa.

Si alimentino gli integrati alle tensioni adeguate.
       
       
Si invii all'ingresso (pin 14, clock) una sequenza d'impulsi  il cui livello basso \`e $V_{Low}=0$ V ed il 
livello alto $V_{High}$ compreso fra 3~V e 5~V.  Si visualizzino all'oscilloscopio i segnali sui piedini di uscita del contatore, verificando che ogni bit abbia frequenza 1/2 del bit precedente (cio\`e di quello meno significativo).  

Si disegnino (figura~\ref{grafico}) i segnali presenti sulle coppie di bit del contatore come visti all'oscilloscopio e  si misuri il ritardo fra ogni coppia  (indicare le unit\`a di misura usate sugli assi x ed y).

\begin{figure}[h!]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=grafico.eps,width=16.0 cm,
height=18 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{grafico}
\end{figure}

  
Quale \`e il periodo di clock minimo con cui pu\`o lavorare il contatore? 

\[
T_{min}  \;\; = \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;  \;\;\;\; \pm
\]

	
In cosa differisce un contatore  ''sincrono'' rispetto a quello da noi usato che \`e ''asincrono''?  


\addvspace{10 cm}   

b)	Montare il chip TIL311 e connetterlo al contatore come mostrato in figura. Ridurre la frequenza 
dell'impulsatore a circa 1Hz e verificare che sul display si succedano correttamente le cifre 
esadecimali fino ad F.  

 
\vspace{10 cm}

c)	Montare la sezione 2) del circuito. Staccare il filo che connette il pin 2 del contatore a massa, 
per connettere i pin 2 e 3 al segnale Count10. Verificare che il display  conti da 0 ad A. 
Spiegare il funzionamento del reset al contatore. Perch\`e non \`e corretto generare il segnale di 
reset con una singola porta AND ?


\end{document}