\documentclass[12pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \pagestyle{plain}
   \usepackage[italian]{babel}
\textwidth=15cm
\textheight=25cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.6cm
\bibliographystyle{unsrt}
\begin{document}
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}
\title{\bf Laboratorio di Fisica VI}
\author{\small }
\author{}
\date{}
 
\maketitle


\section{Esperienza sull'oscillatore sinusoidale a ponte di Wien}




Relazione Gruppo ..........


\vspace{1 cm}



\subsection{Montaggio del circuito}

Si monti il circuito di figura~\ref{wien_diodi}.

\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=wien_diodi.eps,width=8.0 cm,
height=8 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{wien_diodi}
\end{figure}

\subsection{Misure sul circuito ed analisi}

1)	Si disconnetta il punto A dall'ingresso non-invertente dell'amplificatore operazionale. 
Si invii all'ingresso non invertente un segnale sinusoidale di ampiezza pari a circa 250 mV, per diverse frequenze, nel range 500 Hz-3 kHz. Si riporti in un grafico l'andamento del 
rapporto tra ampiezza del segnale osservato nel punto A ed ampiezza del segnale 
applicato, nonche' lo sfasamento tra i due segnali (in gradi) (diagrammi di Bode - ma con
l'asse x in scala lineare). 
Si valuti la frequenza alla quale lo sfasamento si avvicina a 0 gradi. Si spieghi, 
facendo uso del metodo simbolico, l'andamento osservato.

2)	Si disconnetta ora il generatore e si connetta nuovamente il punto A all'ingresso 
non-invertente dell'A.O.. Si  osservi l'andamento del segnale all'uscita dell'A.O. 
al variare della regolazione del potenziometro.
 
3)	Si riporti in un grafico l'andamento del segnale osservato.


4)	Per quale intervallo di valori del potenziometro il circuito si comporta da 
oscillatore ? Quanto trovato e' in accordo con il valore atteso? 


5)	Si misuri la frequenza di oscillazione. Si valuti se tale frequenza dipende 
significativamente dalla posizione del potenziometro e dalla tensione di 
alimentazione. 
 

6)	Si provi infine  a togliere i diodi D1 e D2. Cosa cambia nel funzionamento del 
circuito?  Si spieghi il ruolo svolto dai due diodi.

\end{document}

