\documentclass[11pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \usepackage[basic,gate,oldgate,ic]{circ}
\textwidth=16cm
\textheight=26cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.4cm
\bibliographystyle{unsrt}
\newcommand{\gnat}{\mbox{$\overline{w(t)^{2}}$}}

\begin{document}
\title{\normalsize \bf Esperimentazioni di Fisica 3A: Prova pratica d'esame}
\tiny
\date{4~Giugno 2001}
 
\maketitle
\normalsize
Si monti il circuito di figura~(\ref{vco1}).
\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=vco1.eps,width=8.5 cm,
height=6.5 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{vco1}
\end{figure}
Si riporti in un grafico il segnale in uscita, specificando
la frequenza ed il duty-cycle.


Si vari poi la tensione del segnale di controllo e si verifichi
come varia il segnale in uscita.

Si sostituisca ora alla tensione continua di controllo un segnale
sinusoidale di fequenza f=1kHz, ampiezza 5~V e componente continua
pari a 4~V, come mostrato in figura~(\ref{vco}). 
Si studi l'andamento del segnale in uscita in queste
condizioni e si spieghi il funzionamento del circuito.
\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=vco.eps,width=8.5 cm,
height=6.5 cm}}\end{center}
\caption{}
\protect\label{vco}
\end{figure}
Cosa potrebbe essere aggiunto all'uscita del circuito, se si
volessero degli impulsi di durata fissa ?
\end{document}

